## РАБОТНИКИ С КАКИМИ ГРУППАМИ ПО ВЫСОТЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД?

Комиссия, которую работодатель создает из числа работников 3-й группы по безопасности работ на высоте, проводит ежегодную проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у всех работников, которые выполняют работы на высоте.

При этом первичное и периодическое обучение работников с группами проводят в УЦ, так же как и первичную проверку знаний для работников на средствах подмащивания.

Это указано в [письме Минтруда от 04.10.2018 № 15-2/ООГ-2423](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/551293667/).

## КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты:

а) 1,8 метра и более;

б) менее 1,8 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Порядок обучения для сотрудников, выполняющих работы на высоте, установлен [Правилами](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00LUO2M6/) по охране труда при работе на высоте, утвержденными [приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/)(далее – Правила).

**Внимание:** примерный перечень требований, которым должны отвечать сотрудники, допускаемые к таким работам, содержится в [приложении № 1](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M8A2N4/) к приказу Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н. В частности, работники должны быть ознакомлены с инструкциями по охране труда, общими сведениями о технологическом процессе, с условиями труда, основными опасными и вредными производственными факторами.

**КОГО И ГДЕ ОБУЧАТЬ**

Все работники, впервые допускаемые к работе на высоте, должны пройти обучение в учебных центрах (обучающих организациях). Там же обучаются:

* руководители, специалисты, ведущие организацию, руководство и проведение работ на высоте;
* члены аттестационной комиссии работодателя;
* работники, которые имеют перерыв в работе на высоте больше года.

Обучающая организация должна иметь:

* лицензию на право ведения образовательной деятельности;
* преподавательский состав, аттестованный для данного вида обучения;
* техническую базу.

Последующую проверку знаний работодатель может проводить собственной аттестационной комиссией.

**Ситуация:** какое обучение и где должны проходить работники, участвующие в сборке и разборке лесов

Работники (члены бригады) должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и получить удостоверение о допуске к работам на высоте (1-я группа), так как сборка и разборка лесов производятся по наряду-допуску ([п. 76 приказа Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MDU2N8/) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», далее – Правила). Рекомендуемый образец удостоверения предусмотрен [приложением № 4](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MCO2NR/) к Правилам.

Первичное обучение на 1-ю группу должно проводиться в образовательной организации, повторное обучение (проверка знаний) может быть проведено в своей организации при наличии аттестационной комиссии, соответствующей требованиям [Правил](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/).

Если сборка и разборка лесов ведутся с применением систем канатного доступа, то работникам необходимо удостоверение о допуске к работам на высоте (3-я группа) и личная книжка учета работ на высоте (рекомендуемый образец приведен в [приложении № 5](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MB02NH/) к Правилам).

Обучение на 3-ю группу проводят только в образовательной организации (п. [11](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M7C2MK/) и [13](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M8G2MQ/) Правил).

**Ситуация:** можно ли провести обучение и проверку знаний работников, допускаемых к работам на высоте с применением систем канатного доступа, в комиссии работодателя

Нет, нельзя.

Работники, которых допускают к работам без применения средств подмащивания на высоте 5 м и более, должны проходить обучение в обучающей организации. После обучения и проверки знаний каждому работнику выдают удостоверение. Образец удостоверения приведен в [приложении 4](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MCO2NR/) к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. [№ 155н](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/).

Сотрудникам, которые допущены к работам на высоте с канатным доступом, дополнительно к удостоверению выдают личную книжку. Ее образец содержится в[приложении 5](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MB02NH/) к Правилам.

Проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте проводят не реже одного раза в год. Данную проверку может проводить аттестационная комиссия работодателя ([п. 15 Правил](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MA22N7/)).

## КАК ЧАСТО ОБУЧАТЬ

Периодичность обучения и проверки знаний Правил охраны труда при работе на высоте зависит от вида выполняемых работ и группы безопасности работника.

Работники 1–2-й групп безопасности должны проходить обучение в учебных центрах один раз в три года ([п. 12 Правил](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M7U2MN/)). Работники 3-й группы безопасности проходят периодическое обучение один раз в пять лет.

Руководители и специалисты организаций проходят обучение при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Работники с 1–3-й группами безопасности, а также работающие с применением канатного доступа, проходят повторное обучение также в обучающих организациях. Периодичность обучения для работников без группы по безопасности работ на высоте устанавливает работодатель, если работы выполняются во вредных или опасных условиях труда (п. [2.2.2](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/901850788/XA00M6A2MF/) и [2.2.3](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/901850788/XA00M6S2MI/) Порядка обучения).

Работникам без группы по безопасности работ на высоте с допустимыми условиями труда проводить периодическое обучение не нужно (проводится только первичное обучение). Это требование относится к сотрудникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 метра и более.

Последующие периодические проверки знаний Правил охраны труда при работе на высоте проводятся ежегодно ([п. 15 Правил](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MA22N7/)). Для этого работодатель создает аттестационную комиссию. В нее включаются сотрудники с 3-й группой безопасности, прошедшие обучение в обучающей организации ([п. 15 Правил](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MA22N7/)).

**Ситуация:** как организовать аттестацию специалистов в качестве членов аттестационной комиссии в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте

Состав аттестационных комиссий формируется из преподавателей и специалистов, прошедших соответствующую подготовку и аттестацию (работники 3-й группы) ([п. 13](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M8G2MQ/) Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных [приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/)).

Периодическое обучение работников 3-й группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится не реже одного раза в пять лет.

Члены аттестационной комиссии должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, занимающейся образовательной деятельностью ([п. 15 Правил](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MA22N7/)).

Таким образом, члены аттестационной комиссии должны пройти обучение в аккредитованной обучающей организации, имеющей лицензию на образовательную деятельность. Заключая договор, работодателю следует уточнить, включены ли в программу обучения Правила охраны труда при работе на высоте для работников 3-й группы безопасности.

Проверка знаний по решению работодателя может быть совмещена с экзаменом после окончания обучения для тех, кто выполняет работы на высоте:

* без применения средств подмащивания, осуществляемые на высоте 5 метров и более;
* осуществляемые на расстоянии менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 5 метров на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющих менее 1,1 метра.

То есть один раз в год обязательно проверять знания безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а один раз в три года и один раз в пять лет обязательно обучать и проверять знания у работников 1-й, 2-й групп и 3-й группы соответственно.

**Ситуация:** сотрудники выполняют работы на высоте 1,3 метра от пола. Нужно ли им получать удостоверения по новым Правилам по охране труда при работе на высоте

Нет, в данном случае проходить обучение по [Правилам](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/) охраны труда при работе на высоте или получать удостоверение не нужно.

Данный вид обучения необходим, если при выполнении работ:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более, в том числе:

– если работник поднимается на высоту более 5 метров или спускается с высоты более 5 метров по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75 градусов;

– если проводятся работы на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 метра, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 метра;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

## КАК ОФОРМИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

Обучение по охране труда при работе на высоте заканчивается экзаменом. Его вправе проводить комиссия, в которую включены преподаватели и специалисты с 3-й группой безопасности.

По результатам обучения работникам выдают удостоверения.

Тем, кому группа безопасности не присвоена, полагается документ по форме, утвержденной [приложением № 2](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M9C2N9/) к Правилам.

Работникам, которым присвоена одна из групп безопасности, выдают удостоверение по форме, установленной [приложением № 4](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MCO2NR/) к Правилам.

Сотрудникам, допущенным к работам на высоте с канатным доступом, дополнительно к удостоверению по форме № 4 вручают личную книжку. Ее образец содержится в [приложении № 5](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00MB02NH/) к Правилам.

Проведение проверки знаний оформляется протоколом. Перед очередной проверкой знаний организуется обучение по утвержденным программам обучения.

**Ситуация:** кровельщик со 2-й группой безопасности работ на высоте собрался устроиться в другую организацию. Будет ли действительно его удостоверение

Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если:

* изменилась фамилия работника;
* произошла реорганизация предприятия без изменения технологического процесса и при этом наименования должностей, должностные обязанности и условия труда работников не изменились ([п. 3 примечания к приложению № 4](https://budget.1otruda.ru/#/document/99/499087789/XA00M9S2NB/) к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н).

Трудоустройство на другую работу не подпадает под перечисленные условия. Поэтому кровельщику придется пройти повторное обучение.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда».  
Подробнее: <https://budget.1otruda.ru/#/document/16/21235/bssPhr69/?of=copy-3e698bd2de>